// wave=ps_2_0
// Code from MPC

sampler s0 : register(s0);
float4 p0 : register(c0);

#define clock (p0[3])

float4 main(float2 tex : TEXCOORD0) : COLOR
{
	float4 c0 = float4(0, 0, 0, 0);
	
	tex.x += sin(tex.x+clock/0.3)/20;
	tex.y += sin(tex.x+clock/0.3)/20;
	
	if(tex.x >= 0 && tex.x <= 1 && tex.y >= 0 && tex.y <= 1)
	{
		c0 = tex2D(s0, tex);
	}
	
	return c0;
}
